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	[bookmark: _n09hde28bg1n]LISTE DE CONTRÔLE DU PROJET 
TERRASSE ventilée

	☐ CARREAUX
	☐ TERRASSE

	Informations de base

	Investisseur
	

	Réalisation de l'adresse
	

	Sol
	

	Ascenseur
	OUI
	NON
	Il faut tenir compte du fait que l'absence d'ascenseur et la nécessité d'apporter le matériel peuvent engendrer des frais supplémentaires.

	Apporter
	OUI
	NON
	

	Terrasse d'artiste
	Auto-édition
	Société d'externalisation
	

	Pour plus de détails, veuillez contacter l'entreprise qui a installé la terrasse.
	


	Date prévue d'exécution de l'installation
	



	Informations détaillées sur la terrasse

	Objectif de la terrasse
	Récréatif / public / fontaine / restaurant / SPA (jacuzzi) / intérieur / technique 
autre
	

	Surface m2
	
	

	Point 0 fixe de la terrasse
	Cadre de fenêtre inférieur / niveau du sol intérieur
autre

	Le point zéro de la terrasse est le plus souvent le cadre inférieur de la fenêtre ou le niveau du sol à l'intérieur de la pièce adjacente à la terrasse.

	Type de substrat sous les socles
	Styrodur XPS, feutre bitumé thermoscellable, étanchéité liquide, béton, tuiles, cubes, blocs de béton, terre végétale
	Le Styrodur XPS300 est la dureté recommandée pour la mise en place des socles.

	Stabilité et uniformité du substrat
	
	Le substrat doit assurer un support stable aux socles afin d'éviter une flexion excessive de la terrasse lors de son utilisation.

	Dommages-Dommages-
	
	Les substrats sensibles, tels que les produits d'étanchéité liquides, doivent être sécurisés en plus par un coussinet en caoutchouc SBR 200x200 sous le support.

	Possibilité d'ancrer les socles au sol
	OUI
	NON
	Les socles ne peuvent pas être ancrés au sol avec des fonctions d'étanchéité.

	Déclin sur la terrasse
	
	

	Hauteur minimale
	
	Le support réglable le plus bas DD PEDESTALS a une hauteur de 10 mm.

	Hauteur maximale
	
	Le support réglable le plus haut des socles DD mesure 950 mm de haut.

	Aménager la terrasse
	horizontalement
	Sur une pente
	Une terrasse composée de dalles disposées horizontalement ou avec une pente minimale de 0,5 à 1,0 % est la plus esthétique.

	Finition de la terrasse depuis l'extérieur
	
	Si la terrasse présente des bords exposés, il est nécessaire de prévoir la pose de cadres de masquage.



	Informations pour les planches de terrasse

	plaque de taille
	
	

	épaisseur de la plaque
	
	

	Plaque du fabricant
	
	

	Plaque signalétique
	
	

	Le disque conserve-t-il la même épaisseur ?
	OUI
	NON

	Si vous sélectionnez NI, il est recommandé d'utiliser des coussinets en caoutchouc SH pour combler l'espace entre les plaques.

	Recommandation du fabricant concernant les supports de carte électronique
	seulement dans les coins / Dans les coins et au milieu / autre …………………… ..
	Chaque fabricant de panneaux doit indiquer s'il autorise le support ponctuel des panneaux et, le cas échéant, sous quelles conditions.

	L'espace entre les panneaux
	3 mm / 5 mm
	Une épaisseur de 3 mm est recommandée pour les panneaux à bords réguliers, et de 5 mm pour ceux présentant de légères irrégularités (moins visibles). L'eau s'écoulera librement de la terrasse dès 3 mm d'épaisseur.



	Informations concernant la TERRASSE EN PLANCHES

	Type de planche
	Bois, composite WPC
autre
	

	Profil de planche
	
	

	taper
	grès, béton, pierre 
autres
	

	Recommandations du fabricant de la carte concernant la distance entre les
	
	

	Type de solive
	Bois, composite, aluminium
Autre

	

	Profil de solive
	
	

	Recommandations du fabricant de solives concernant la distance entre les supports
	
	



	La liste doit être accompagnée d'un dessin de la terrasse.

	Liste des éléments à inclure dans le dessin :
☐ Toutes les dimensions des terrasses ont été indiquées.
☐ Les bords de la terrasse sont visibles.
☐ Le point le plus bas et le point le plus haut de la terrasse
☐ Les pentes de la terrasse ont été dessinées
☐ Les bouches d'égout ont été marquées
☐ Les escaliers et les changements de niveau de la terrasse ont été signalés.
☐ Les révisions nécessaires
☐ Point nécessitant un soutien supplémentaire ( ex. baignoire jacuzzi, etc.)
☐ Installations sous la terrasse (canalisations électriques, hydrauliques, etc.)
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